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[image: ]

	产品规格书
	页码
 1 / 5         

	产品类别 
超声波测距传感器
	

	
	深圳市恒创传感科技有限公司

	
	客户名称：                           
	日期：      年   月   日    







超声波传感器
规 格 书

                




                   


	深圳市恒创传感科技有限公司
	地址：广东省深圳市宝安区前海科创中心5楼540室

	电话：+86-18665988572
	传真：0755-27593563

	网址：www.hc-sensors.com
	邮箱：sales@hc-sensors.com




	供  应  商  确  认
	客  户  确  认

	编制：
黎永剑
	审核：
罗小亮
	确认：
	



  

	[bookmark: _GoBack] 产品图片             

[image: ]










 测试图表             

[image: ]









[image: ]


  


	  产品参数                      
	产品型号
	HC300E10TR-1

	产品分类
	收发一体

	产品类别
	高频型

	中心频率
	300.0KHz±2%

	电容(PF)
	1300±20%

	回波灵敏度( MV)
	如下图

	最大驱动电压
	50Vp-p

	工作温度
	-20°C~+80°C

	储存温度
	-40°C~+85°C

	外壳材料
	塑壳


· 以上数据均在 25°C环境下测试。
· 最终结果在不同测试条件下会有一定影响，如：测试电路/环境/距离/被测物大小材质等。参考值仅供参考。

 产品尺寸(mm)                  
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单位：mm







· 传感器安装
下图超声波传感器的安装示例。应该使用弹性材料保护超声波传感器的外壳，例如橡胶、海绵等，并且应该注意不能从发送器直接向接收器发送超声波振动。
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· 测距工作原理
测量距离的工作原理，被称做“脉冲反射法”，可以统计参考脉冲的数量。本方法用于测量超声波发送脉冲和物体之间、接收脉冲和物体之间的反射时间。对于距物体 L 的距离与发射时间 T 之间的关系，用下列公式表示：L=C·T/2 式中，C 为声音传播速度。即，通过测量到达物体的反射时间，可以确定与物体之间的距离。
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· 环境测试
	序
	检验项目
	测试条件
	检测标准
	频次

	
1
	耐高温实验
	在+80°C 环境下放置 48 小时，取出后在常温下恢复 1 小时
	与初始值比灵敏度余震无明显变化
	
一年一次

	2
	耐低温实验
	在-40°C 环境下放置 48 小时，取出后在常温下恢复 1 小时
	与初始值比灵敏度余震无明显变化
	一年一次

	3
	高低温实验
	分别在-20/25/80°C 放置半小时，分别读取每组数据。
	与初始值比灵敏度余震变化量不超过30%
	一年一次

	4
	耐冲击实验
	传感器于 1 米的高度自由跌落混凝
土地面 5 次
	与初始值比灵敏度余震无明显变化
	一年一次



· 注意事项
· 为防止传感器故障、操作故障或其特性恶化，请勿在以下情况或类似情况下使用该传感器。
1）该产品只能使用于气体环境，不能在液体中使用。
2）产品进行环境特性相关试验时，需按要求在短路状态下进行试验。
3）为了防止工作失效产生事故，次级产品设计时应加入防失效功能。
4）如果要给本产品加上外壳，在外壳与传感器之间要用柔和的橡胶圈隔开。为了不影响传感器的振动，传感器前端面要保持自由，否则传感器性能会发生变化。
5）为了防止传感器发生故障，工作失效或性能退化，应避免在如下或类似条件下使用本产品：
  a. 强烈的冲击或振动；
  b. 长时间处于高温和高湿环境中；
  c. 在腐蚀性气体或海风中；
  d. 在溶解性有机物的环境中；
  e. 充满灰尘的环境下；
  f. 超过允许输入电压。
6)  为了防止引线上产生附加应力，不要对刚焊好的引线上施加外力。如果有必要这样做，请先把引线的根部夹紧。
7)  质量保证期为产品交付后一年内，在保证期内由于生产方的责任而产生的有缺陷传感器可以无偿更换。如下几种情况不在保证范围内：
  a. 用户使用或处理不当；
  b. 用户进行改动或修理；
  c. 任何其他不属于生产方责任的情况，如自然灾害、事故等。
本质量保证范围仅适用于产品的更换。由传感器的失效或无效而产生的任何损失以及更换产品的费用均不在此保证范围内。
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